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1. Dades inicials:


Càlculs:
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Dividim 2) entre 1) i obtenim:
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pf = 5 atm
2. Dades inicials

Càlculs
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Dividim 2) entre 1) i obtenim:
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pf = 25’1 atm
3. Dades inicials:


Càlculs: 

[image: image8.wmf]mols

gr

mol

Kg

gr

Kg

7

,

51

58

1

1

1000

3

=

×

×


m = 3 Kg






T = 20 ºC
= 293 ºK





p  = 10 bars = 106 Pa

Pes mol·lecular = 58 gr


pV = nRT

V = ?




106.V=51,7.8,314.293

R = 8,314 J/molºK







V = 126 litres

4. Dades inicials:



Càlculs:
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mPb = 300 Kg




- Calor per fondre el plom:
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QT = 11981 + 7410
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QT = 19391 KJ (calor útil) =Qu

- Calculem el poder calorífic del gas a les condicions esmentades:
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- La relació entre la calor que necesita el plom per fondre’s i el calor que aporta el gas és el rendiment. El poder calorífic ens permet relacionar la calor amb el volum de combustible:
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V(gas) = 0,023 m3
V(gas) = 23 litres
5. Dades inicials:



Càlculs: 

C (gasoil)= 10g/min


Calculem la potència consumida (energia/temps) 

PC(gasoil) = 8800 kcal/kg

a partir del poder calorífic:


η = 45 %
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La potència útil serà:
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Pu = 2,76 KW
6. Dades inicials



Càlculs

Pu = 200 CV = 147,2 KW


Calculem primer el poder calorífic en les 

p = 3 atm





condicions donades:
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La potència consumida serà:
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Si observem les unitats de la potència i poder calorífic, per trobar el consum només cal dividir una per l’altre. Dit d’una altra forma, si ens demanessin una quantitat en volum, l’obtindriem amb el poder calorífc i la energia o calor del combustible. Com ens demanen una quantitat per unitat de temps, utilitzem el poder calorífic i la energia per unitat de temps (la potència):
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Consum = 7500 l/h
7. Dades inicials:



Càlculs:
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maigua= 50 Kg = 50 litres



- Calor per escalfar el gel a 100 ºC:
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· Com el rendiment és el 100 % la calor que necesita el gel per escalfar-se i el calor que aporta el carbó, és el mateix. El poder calorífic ens permet relacionar la calor amb la massa de combustible:

Q(carbó) = Q(per passar gel a aigua a 100 ºC) = 39625 KJ = 9480 kcal
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m(carbó) = 1,07 kg

8. Dades inicials

Càlculs

V=10 litres


Per calcular el rendiment ens cal al potència consumida:
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PC = 9500 kcal/litre

e=100 km

v=90 km/h

Pu = 80 CV = 58,88 KW






η = 59,3 %

9. Dades inicials:



Càlculs:
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Vaigua= 100 litres = 100 kg


- Calor per vaporitzar l’aigua:
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- Calculem el poder calorífic del gas a les condicions esmentades:
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· Com el rendiment és el 100 % la calor que necesita l’aigua per vaporitzar-se i el calor que aporta el gas, és el mateix. El poder calorífic ens permet relacionar la calor amb el volum de combustible:

Q(gas) = Q(per vaporitzar l’aigua) = 263320 kJ 
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V(gas) = 573 litres
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