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1. Escriu en sistema binari i hexadecimal els següents nombres decimals.
7
32
55
140
255
257
 
2. Escriu en sistema decimal i hexadecimal els següents nombres binaris.
0101
1010
1101
00110011
01111100
10101010
 
3. Escriu en sistema  decimal i binari els següents nombres hexadecimals.
12h
2Ah
86h
10h
F5h
50h
 
4.  Calcula el resultat de les següents expressions booleanes si les variables lògiques prenen els valors que s’indiquen a continuació:
x=1;y=0; z=1
                           _   _
a) x·y·z +x·y+x·z
                           ____
b) x+(y·z)+(x+y)
            ____       _
c) (x+y)·x+z+x·y

d) x·z+x+y·z+z


5.  Determina si les següents expressions algebraiques booleanes són certes:

a) a+b+(c·d)+a·b=(b+c)·(b+d)+a·(1+b)
b) b·(d+1)=b 
c) a+b+c= a·b+a·c
d) (a+d)·(b+c)·a·(b+c)·d·(b+c)
e) a+d·(b+c)= a+d·b+d·c
 
6. Esbrina quina és la taula de veritat de la sortida única d’aquests circuits i torna’ls a dibuixar però ara amb simbologia IEC (Fes servir el programa de simulació Crocodrile Clips):
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7. Escriu la funció lògica a partir de les taules de veritat. Prova de simplificar-les.
                          	
	
	A
	B
	S1

	0
	0
	0

	0
	1
	1

	1
	0
	0

	1
	1
	0



	
	A
	B
	S2

	0
	0
	1

	0
	1
	0

	1
	0
	0

	1
	1
	1




	
	A
	B
	C
	S3

	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	1

	0
	1
	0
	0

	0
	1
	1
	1

	1
	0
	0
	1

	1
	0
	1
	0

	1
	1
	0
	0

	1
	1
	1
	0



	
	A
	B
	C
	S4

	0
	0
	0
	0

	0
	0
	1
	0

	0
	1
	0
	0

	0
	1
	1
	0

	1
	0
	0
	1

	1
	0
	1
	1

	1
	1
	0
	0

	1
	1
	1
	0






                            	                   
8. Dibuixa el circuit lògic corresponent a cada una de les taules de veritat de l’exercici anterior. Fes servir Crocodrile Clips i comprova el seu correcte funcionament.
 
9. Disposem d’un tendal a la terrassa d’un àtic per controlar la tª a l’interior durant l’estiu. El motor que desplega el tendal està controlat pels següents elements d’entrada: un sensor de llum solar A (0=núvol o fosc, 1=sol), un sensor de tª a l’interior del pis B (0=tª baixa, 1=tª excessiva), i un sensor de vent C (0=vent fluix,1=vent excessiu). El tendal es desplega sempre que faci sol i la tª interior sigui baixa. En cas contrari queda plegat. Per seguretat, quan el vent és excessiu haurà d’estar sempre plegat.  Fes la taula de veritat i el circuit lògic corresponent.

10 .Dissenya la taula de veritat i l’esquema d’un circuit de tres entrades A2, A1 i A0, que corresponen als tres dígits binaris d’un número, i amb una sortida S tal que si el número binari és igual o superior a 6 es posa a 1; en cas contrari es posa a 0.
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