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Cicle Diesel
Procés ab:

· Adiabàtic: Q=0. El sistema ni dóna ni rep calor.
· Compressió: P augmenta i V disminueix. Per tant W<0. El sistema rep treball de l’exterior.

· ΔU=-W, per tant ΔU>0. El sistema augmenta la seva temperatura.
Procés bc:

· Isobàric: P és manté constant.

· El treball W>0, per tant el sistema dóna treball a l’exterior.

· El volum augmenta i la temperatura també. Per tant, ΔU>0.

· La calor és positiva ja que Q= ΔU+W. Per tant el sistema rep calor de l’exterior.

· Procés cd:

· Adiabàtic: Q=0. El sistema ni dóna ni rep calor.
· Expansió: P disminueix i V augmenta. Per tant W>0. El sistema aporta treball.

· ΔU=-W, per tant ΔU<0. El sistema disminueix la temperatura.
Procés da:

· Isocòric: V és constant. Per tant W=0. Els sistema ni dóna ni rep treball.

· La pressió disminuiex i la Temperatura també. Per tant ΔU<0.

· ΔU =Q, per tant Q<0. El sistema dóna calor a l’exterior.
Resum: El sistema aporta treball entre b i c, i rep treball des de a fins b. El treball net dins la corba és positiu (el sistema dóna treball  a l’exterior).

El sistema absorbeix calor durant el procés bc, i el cedeix durant el procés da. El calor net és positiu, ja que Q=W per tot el cicle.

Cicle Stirling
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Procés ab:

· Isotèrmic: T=cte, per tant ΔU=0

· Compressió: P augmenta i V disminueix. Per tant W<0. El sistema rep treball de l’exterior.
· Q=W, per tant la Q<0. El sistema dóna calor a l’exterior
Procés bc:

· Isocòric: V és constant. Per tant W=0. Els sistema ni dóna ni rep treball.

· La pressió augmenta i la Temperatura també. Per tant ΔU>0.

· ΔU =Q, per tant Q>0. El sistema rep calor de l’exterior.
Procés cd:

· Isotèrmic: T=cte, per tant ΔU=0

· Expansió: P disminueix i V augmenta. Per tant W>0. El sistema aporta treball. 
· Q=W, per tant la Q>0. El sistema rep  calor de l’exterior.
Procés da:

· Isocòric: V és constant. Per tant W=0. Els sistema ni dóna ni rep treball.

· La pressió disminuiex i la Temperatura també. Per tant ΔU<0.

· ΔU =Q, per tant Q<0. El sistema dóna calor a l’exterior.
Resum: El sistema aporta treball entre c i d, i rep treball des de a fins b. El treball net dins la corba és positiu (el sistema dóna treball  a l’exterior).

El sistema absorbeix calor entre els estats b i d, i el cedeix durant els altres estats. El calor net és positiu, ja que Q=W per tot el cicle.
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