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1. Transforma la funció següent en portes NAND utilitzant les lleis de Morgan.
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2. Simplifica mitjançant l’àlgebra de Boole la equació següent :
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3. Quina funció lògica de aquest circuit:
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4.  Fes la taula de la veritat de la funció del circuit anterior.

5. Els trens, usualment, disposen d’un sistema per controlar l’atenció del maquinista (per exemple, un botó o pedal que el maquinista ha d’accionar a intervals de temps que no superin un cert valor). El tren es frena sempre que no es detecta atenció o se sobrepassa la velocitat permesa en un tram del trajecte o es passa un semàfor en vermell. Utilitzant les variables d’estat:
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a) Escriviu la taula de veritat del sistema. 
b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la. (Podeu determinar primer la funció lògica per a f i després negar-la.) 
c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.


6. Una màquina disposa de tres polsadors i per iniciar una determinada operació cal prémer dos i només dos polsadors qualssevol. 
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Utilitzant les variables d’estat següents: Escriviu la taula de veritat del sistema. Determineu la funció lògica que relaciona aquestes variables. Dibuixeu el diagrama de portes lògiques equivalent simplificada. 
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